
广东仲元中学莲花湾学校设备设施采购项目采购需求调查
[bookmark: _GoBack]采购需求调查对象信息


供应商名称：
地址：
联系人：
联系电话：
（请附上公司营业执照）


采购需求调查内容
采购包1（广东仲元中学莲花湾学校设备设施采购）
附表一：广东仲元中学莲花湾学校设备设施采购
	序号
	产品名称
	配置及性能说明
	响应产品品牌、型号
	具体响应产品参数
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）

	一、物理吊装力学实验室设备详细参数

	1
	新铝结构实验桌
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1200mm*宽600mm*高780mm
2.外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。
3.表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理。
4.材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高。实芯理化板抗撞击性能好，耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。
5.台面板材：一体化台面，采用不少于12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。
6.专用书包斗：≥长450mm*宽280mm*高160mm，采用ABS环保材料一次性注塑成型结合，便于清理，可拆卸，易于组装。不屯垃圾，中间配置挂凳扣。
7.前横梁采用≥长45mm*高30mm，壁厚不少于1.5mm的铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
8.后横梁采用≥高94mm*宽30mm，壁厚不少于1.5mm的铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
9.实验桌立柱：采用≥长110mm*高50mm，壁厚不少于1.5mm的铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
10.实验桌顶脚：≥长549mm*宽50mm*高96mm采用不少于2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。
11.实验桌地脚：≥长519mm*宽55mm*高98mm采用不少于2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
12.拉杆≥长80mm*宽14mm采用铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
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	边台1
	一、整体规格及要求：
1.≥宽480mm*高900mm
2.台面：台面板材：一体化台面，≥12.7mm厚双面膜实芯理化板成型制作。且满足如下参数要求：
A、▲化学性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、98%硫酸、65%硝酸、37%盐酸、高氯酸、苯酚等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
B、▲物理性能检测：台面依据GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：板面握螺钉力≥3490N；含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化；边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r，未出现磨损点等不低于27项检测。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
C、▲抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于13种的菌种检测，且抗菌率≥95%。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
D、▲防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
E、▲燃烧性能检测：台面依据GB/T2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
F、▲烟气毒性检测：台面依据GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级t1级：ZA3（达到准安全三级ZA₃）。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
G、▲抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020《木塑地板》标准：48小时表面无开裂、无鼓泡、无粉化。（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
3.柜体：采用标准不少于18mm厚环保型E1级三聚氰胺饰面板（刨花板）加工制作，采用高压蒸汽热熔粘贴技术，不起皱，不脱落，全部截面PVC热熔胶防水封边处理，保证层板边缘不伤手；颜色：宝石蓝/湖蓝/灰白/乳白/暖白等；
4.钢架：采用≥长40mm*高60mm*厚1.2mm冷轧钢板，折弯后加工制作，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂高压静电粉末喷涂，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形，钢架采用C型钢架结构。台面与钢架结构连接后可承受不少于300kg/m²的荷重。
	
	
	

	3
	实验教学系统（包含仿真实验、实验视频、实验报告）
	1.可在课本中找到对应的实验。
2.同时有相关实验的高清操作视频。
3.具备完全自主版权。
4.软件以加密狗（U盘）的形式提供，需要能安装在windowsXp、windows7、8或10等操作系统的电脑，插上加密狗后均能使用。
5.初中物理总共不少于67个仿真实验，实验视频不少于72个，机器人、无人机、3D打印、创客、探究科技前沿第二课室视频不少于172个。
包括以下实验：
（1）仿真实验：
A、八年级
1.探究凸透镜成像的规律、2.探究影响压力作用效果的因素、3.探究影响滑动摩擦力大小的因素、4.探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、5.测量盐水和小石头的密度、6.用刻度尺测量长度、7.用停表测量时间、8.测量滑动摩擦力、9.练习使用弹簧测力计、10.探究定滑轮和动滑轮的特点、11.小铁球受到磁体的作用、12.探究重力大小跟质量的关系、13.阻力对物体运动的影响、14.探究物体的动能跟哪些因素有关、15.探究音调和频率的关系、16.测量物体运动的平均速度、17.真空罩中的闹钟、18.声音的波形、19.音叉实验、20.使用滑轮组的机械效率、21.平行光射向凸透镜和凹透镜、22.投影仪成像原理、23.探究液体内部压强、24.测量铝块在水中所受浮力、25.探究浮力大小跟哪些因素有关、26.探究乐器声音的波形图、27.噪声的波形图、28.探究固体熔化时的变化规律、29.探究水沸腾时温度变化特点、30.大气压的测量、31.使用动滑轮是否省功、32.发声扬声器旁的蜡烛、33.用温度计测量水的温度、34.探究光反射时的规律、35.探究平面镜成像的特点、36.探究光折射时的特点、37.自然光射到三棱镜上、38.探究杠杆平衡的条件
B、九年级
39.探究影响导体电阻大小的因素、40.比较不同物质吸热的情况、41.空气被压缩时内能增大、42.气体扩散实验、43墨水在不同温度的两杯水中的扩散速度、44.两块铅块自然结合、45.电荷间的相互作用、46.电荷在金属棒中的定向移动、47.练习使用滑动变阻器、48.探究电流与电压的关系、49.热机的工作原理、50.利用发光二极管判断电流方向、51.连接串联电路和并联电路、52.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系、53.练习使用电压表、54.练习使用电流表、55.探究串联电路中各处电流的关系、56.通电导线在磁场中受力、57.探究二力平衡的条件、58.探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、59.比较小灯泡的亮度、60.电磁波是怎样产生的、61.测量小灯泡的电功率、62.观察保险丝的作用、63.研究磁场的方向、64.探究通电螺线管外部的磁场分布、65.通电线圈在磁场中扭转、66.用传感器比较不同物质的比热容、67.伏安法测电阻
（2）同步实验和实验报告：
A、八年级上册
1.用刻度尺测量长度、2.用停表测量时间、3.测量物体运动的平均速度、4.声音的传播（真空罩中的闹钟）、5.探究音调和频率的关系、6.声音的波形、7.声音的音色、8.响度与振幅的关系、9.声音与能量（发声扬声器旁的蜡烛）、10.噪声的波形、11.用温度计测量水的温度、12.探究固体熔化时温度的变化规律、13.探究水沸腾时温度变化的特点、14.光在水中的传播（光是直线传播）、15.探究光反射时的规律、16.探究平面镜成像的特点、17.探究光折射时的特点、18.光的色散、19.透镜对光的作用、20.投影仪成像原理、21.探究凸透镜成像的规律、22.用天平测量固体和液体的质量、23.探究同种物质的质量与体积的关系、24.测量盐水和小石块的密度
B、八年级下册
25.小铁球受到磁体的作用、26.练习使用弹簧测力计、27.探究重力的大小跟质量的关系、28.阻力对物体运动的影响、29.探究二力平衡的条件、30.测量滑动摩擦力、31.研究影响滑动摩擦力大小的因素、32.探究影响压力作用效果的因素、33.探究液体内部的压强、34.大气压的测量、35.流体压强与流速的关系、36.测量铝块浸没水中所受的浮力、37.探究浮力大小跟哪些因素有关、38.探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、39.探究物体的动能跟哪些因素有关系、40.探究杠杆的平衡条件、41.研究定滑轮和动滑轮的特点、42.使用动滑轮是否省功、43.测量滑轮组的机械效率
C、九年级全一册
44.气体扩散的实验、45.墨水在不同温度的两杯水中的扩散速度、46.分子之间有引力（两块铅块自然结合）、47.空气被压缩时内能增大、48.比较不同物质吸热的情况、49.热机的工作原理、50.电荷间的相互作用、51.电荷在金属棒中的定向移动、52.小灯泡被短接会怎样、53.连接串联电路和并联电路、54.练习使用电流表、55.探究串联电路中各处电流的关系、56.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系、57.练习使用电压表、58.探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、59.比较小灯泡的亮度、60.探究影响导体电阻大小的因素、61.练习使用滑动变阻器、62.探究电流与电压的关系、63.探究电流与电阻的关系、64.伏安法测电阻、65.测量小灯泡的电功率、66.观察保险丝的作用、67.研究磁场的方向、68.通电线圈在磁场中扭转、69.探究通电螺线管外部的磁场分布、70.磁场对通电导体的作用、71.电磁波是怎样产生的、72.探究什么情况下磁可以生电
（3）第二课堂实验视频：
A、无人机：
1.360度自旋和水平8字、2.多旋翼无人机组成、3.大气的成分、4.无人机射频指标规定、5.无人机法规、6.无人机的发射方式、7.无人机的回收方式、8.无人机的定义、9.无人机的遥控器讲解、10.无人机组成部分、11.模拟器的安装、12.模拟机的练习、13.模拟练习飞行、14.电池的维护、15.穿越机的组装、16.穿越机组装与维修、17.系统结构和详解、18.轻小无人机运行规定、19.遥控器安装、20.风和飞行、21.飞行中的应急、22.飞行中的操控、23.飞行原理与性能、24.任务规划
B、机器人：
25.PATATA、26.割草机、27.双人自行车、28.圣诞鹿、29.导盲避障机器人、30.捣蛋鬼、31.搬运机器人、32.橡皮筋小车、33.步行机器人、34.电报机、35.石油钻探机、36.老鼠小车、37.蜂鸣器运用、38.起重机、39.足球机器人、40.路灯、41.门闸、42.陀螺发射器、43.风扇、44.风车、45.飞机
C、陶艺：
46.上釉、47.修坯、48.制陶工具与练泥、49.彩绘与烧制、50.拉坯、51.捏塑动物、52.揉泥、53.施釉、54.泥条盘筑法、55.泥条造型、56.烧窑、57.装窑
D、黏土：
58.兔子农场、59.圣诞羊、60.小鸡家庭、61.超级飞侠
E、手工：
62.圣诞树、63.夏日手工、64.多肉植物、65.手工风信子、66.手机袋、67.杯子贺卡、68.森林派对、69.毛线画、70.火箭烟花、71.父亲节礼物、72.玫瑰花、73.看夕阳、74.纽扣树、75.花束、76.草莓、77.金鱼、78.长颈鹿、79.面具、80.饮料贺卡、81.3D效果的贺卡
F、创客：
82.第8届创客马拉松、83.第19届创客马拉松、84.Makeblock不止想象、85.Makeblock产品形象宣传、86.Airblock宣传视频、87.发球机宣传片-Makeblock与生活方式、88.神经元宣传视频
G、溜溜球：
89.大五角星、90.摇篮、91.正登陆、92.反登陆、93.前登陆、94.二次登陆、95.侧抛发球、96.悠悠球基础、97.侧抛发球反上线收球、98.一次弹跳、99.二次弹跳、100.两周翻转、101.拉练、102.正抛发球、103.普通收球、104.快速收球、105.升降机、106.五角星、107.摩托车、108.国旗、109.巴黎铁塔、110.摩天轮、111.滚筒、112.爱心
H、魔方：
113.百花齐放、114.如胶似闭、115.六面三条、116.大小魔方、117.四海一心、118.铁三角、119.围杀式、120.梅花式、121.独当一面、122.开十字诀、123.三阶魔方的基本介绍、124.填井式、125.十字诀、126.大十字诀、127.一层结界、128.二层结界、129.顶面十字、130.顶层一面、131.换角公式、132.换角公式
I、探究实验：
133.力的合成与分解、134.描绘小灯泡的伏安特性曲线、135.测定电池的电动势和内阻、136.法拉第电磁感应定律研究（一）、137.法拉第电磁感应定律研究（二）、138.变力作用下的动量定理、139.安培力测量、140.测量物体运动的平均速度（一体式位移传感器）、141.测量物体运动的平均速度（光电门传感器）、142.固体融化时温度的变化规律、143.测量滑动摩擦力、144.气体流速与压强的关系、145.研究通电螺线管内部的磁场分布、146.Ph 酶高效性的影响、147.二维平抛、148.位移和速度、149.冰醋酸稀释、150.力的分解、151.加速度、152.半透膜的选择透过性、153.平抛远动、154.朗威DIS简介、155.机械能守恒、156.查理定律、157.法拉第、158.法拉第电磁感应定律研究、159.溶解氧测量、160.牛顿第二定律、161.玻意耳定律、162.电动势和内阻、163.瞬时速度、164.硫酸铜溶液浓度、165.种子的呼吸作用、166.等势线、167.练习使用DIS、168.蛋白质含量测定、169.螺线管、170.通电螺线管、171.酵母菌的呼吸、172.酶高效性
▲需提供上述产品配套软件著作权登记证书（提供证书复印件）。
6.投标人提供“一、物理吊装力学实验室设备详细参数 实验教学系统（包含仿真实验、实验视频、实验报告）”演示，采取视频演示的方式，提供初中物理探究影响压力作用效果的因素和探究影响滑动摩擦力大小的因素的高清操作视频：（1）有相关实验的高清操作视频，操作完整的仿真实验；（2）播放视频页面有同步实验、仿真实验、实验报告的关联链接。
注：1.投标人以上述演示内容不能以PPT、产品demo来进行演示，视频分辨率应不低于720p，演示视频应为mp4、rmvb、mov、avi等通用格式，因非上述通用格式造成视频无法播放或因分辨率过低导致播放效果不清晰的，后果由投标人自行承担。
2.投标人必须以真实产品或真实系统进行演示，否则不得分。
3.总演示时长不得超出5分钟，如超过5分钟的演示内容，视为演示内容不全。
4.各投标人须将演示要求的内容录制成视频以U盘的形式提交1份（视频演示资料包括但不限于：功能演示、讲解等内容。U盘不留密码，无病毒，不压缩）（制成的演示视频单独递交U盘）密封递交地址：广州市番禺区桥南街德信路291号二楼。需在提交投标文件截止时间前送达。因逾期送达、未密封或者邮寄过程导致包装密封出现破损的，采购代理机构将拒绝接收，由投标人自行承担相应责任与后果。
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	智能系统控制柜
	1.整体尺寸≥长470mm*宽630mm*高115mm，控制柜柜体为弧形单门双色设计，柜体表面有工作指示灯、开关按钮。
2.控制柜，门表面为白细沙，箱体为黑细沙双色双色喷涂，钣金双边弧形折弯制成，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型。
3.控制柜上端为电气设备安装层，内敷设电气设备，外部设置侧开钣金柜门、下端为控制操作屏系统，外部设置上下开钣金柜门。
4.控制主机CPU：相当或优于RK3568，≥内存4G，不少于存储32G；显示采用≥15.6寸彩色液晶触摸屏，分辨率：1920*1080；十点电容触摸技术，透光率：薄膜对薄膜型>73%；薄膜对玻璃型≥83%，触摸寿命：单点寿命≥100万次，笔划寿命≥10万次，表面硬度：3H。
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	智能顶装控制系统
	密码开机管理，可集中对实验室进行控制，并可执行各分项控制：
（1）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制；
（2）补光控制：分组控制整室照明；
（3）学生220V电源控制：可以实现单个控制，可以集中控制学生AC220V电源，用蓝灯的有无光源判断有无电源；
（4）低压控制：教室主控，分组控制。
（5）氛围灯控制：集中控制整室氛围灯。
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	辅助收纳模块
	1.尺寸：≥直径500mm×高200mm。
2.工艺材质：壳体采用ABS注塑一体成型；飞碟椭圆外形，六凸圆形照明灯，酷似飞碟飞行的喷射火焰。
	
	
	

	二、物理电学实验室设备详细参数

	1
	新铝结构实验桌
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1200mm*宽600mm*高780mm
2.外观整体要求：外观设计美观，新颖，独特，合理，安全有效，具有厚重感和力量感。
3.表面处理工艺：铝挤出件和铝压铸件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理后，表面光滑，明亮，易清理。
4.材质特性：高强度铝合金密度低，塑性好，抗腐蚀性强。PP板耐酸，耐碱，耐高温，厚度均匀，表面光滑平整，耐热性好，机械强度高。实芯理化板抗撞击性能好，耐高温，耐刻刮，耐磨，耐辐射，易清洁，颜色多种多样。ABS材料具有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。
5.台面板材：一体化台面，采用≥12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火能。
6.专用书包斗：≥长450mm*宽280mm*高160mm，采用ABS环保材料一次性注塑成型结合，便于清理，可拆卸，易于组装。不屯垃圾，中间配置挂凳扣。
7.前横梁采用≥长45mm*高30mm，不少于壁厚1.5mm的铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。
8.后横梁采用≥长94mm*高30mm，不少于壁厚1.5mm的铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面≥45mm，带凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。
9.实验桌立柱：采用≥长110mm*高50mm，壁厚≥1.5mm的铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
10.实验桌顶脚：≥长549mm*宽50mm*高96mm采用≥2mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。
11.实验桌地脚：≥长519mm*宽55mm*高98mm采用≥2mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
12.拉杆≥长80mm*高14mm采用铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。
13.▲投标产品需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检验报告中甲醛释放量≤0.010mg/m³，总挥发有机化合物(TVOC）检测结果：未检出或符合或合格或相关同类含义字眼，苯：未检出或符合或合格或相关同类含义字眼，甲苯：未检出或符合或合格或相关同类含义字眼，二甲苯：未检出或符合或合格或相关同类含义字眼；检验依据要求为：GB/T35607-2024《绿色产品评价家具》。
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	实验教学系统（包含仿真实验、实验视频、实验报告）
	1.可在课本中找到对应的实验。
2.同时有相关实验的高清操作视频。
3.具备完全自主版权。
4.软件以加密狗（U盘）的形式提供，需要能安装在windows7、8或10等操作系统的电脑，插上加密狗后均能使用。
5.初中物理总共不少于66个仿真实验，实验视频不少于72个，机器人、无人机、3D打印、创客、探究科技前沿第二课室等视频不少于172个。
包括以下实验：
（1）仿真实验：
A.八年级
1.探究凸透镜成像的规律、2.探究影响压力作用效果的因素、3.研究影响滑动摩擦力大小的因素、4.探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、5.测量盐水和小石头的密度、6.用刻度尺测量长度、7.用停表测量时间、8.测量滑动摩擦力、9.练习使用弹簧测力计、10.研究定滑轮和动滑轮的特点、11.小铁球受到磁体的作用、12.探究重力大小跟质量的关系、13.阻力对物体运动的影响、14.探究物体的动能跟哪些因素有关、15.探究音调和频率的关系、16.测量物体运动的平均速度、17.声音的传播、18.声音的波形、19.响度与振幅的关系、20.测量滑轮组的机械效率、21.透镜对光的作用、22.投影仪成像原理、23.探究液体内部的压强、24.测量铝块浸没水中所受的浮力、25.探究浮力大小跟哪些因素有关、26.声音的音色、27.噪声的波形、28.探究固体熔化时的温度变化规律、29.探究水沸腾时温度变化特点、30.大气压的测量、31.使用动滑轮是否省功、32.发声扬声器旁的蜡烛、33.用温度计测量水的温度、34.探究光反射时的规律、35.探究平面镜成像的特点、36.探究光折射时的特点、37.光的色散、38.探究杠杆的平衡条件39.探究二力平衡的条件
B.九年级
40.探究影响导体电阻大小的因素、41.比较不同物质吸热的情况、42.空气被压缩时内能增大、43.气体扩散的实验、44墨水在不同温度的两杯水中的扩散速度、45.分子之间有引力、46.电荷间的相互作用、47.电荷在金属棒中的定向移动、48.练习使用滑动变阻器、49.探究电流与电压的关系、50.热机的工作原理、51.利用发光二极管判断电流方向、52.连接串联电路和并联电路、53.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系、54.练习使用电压表、55.练习使用电流表、56.探究串联电路中各处电流的关系、57.通电导线在磁场中受力、58.探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、59.比较小灯泡的亮度、60.电磁波是怎样产生的、61.测量小灯泡的电功率、62.观察保险丝的作用、63.研究磁场的方向、64.探究通电螺线管外部的磁场分布、65.通电线圈在磁场中扭转、66.伏安法测电阻
（2）同步实验和实验报告：
A.八年级上册
1.用刻度尺测量长度、2.用停表测量时间、3.测量物体运动的平均速度、4.声音的传播、5.探究音调和频率的关系、6.声音的波形、7.声音的音色、8.响度与振幅的关系、9.声音与能量、10.噪声的波形、11.用温度计测量水的温度、12.探究固体熔化时温度的变化规律、13.探究水沸腾时温度变化的特点、14.光在水中的传播、15.探究光反射时的规律、16.探究平面镜成像的特点、17.探究光折射时的特点、18.光的色散、19.透镜对光的作用、20.投影仪成像原理、21.探究凸透镜成像的规律、22.用天平测量固体和液体的质量、23.探究同种物质的质量与体积的关系、24.测量盐水和小石块的密度
B.八年级下册
25.小铁球受到磁体的作用、26.练习使用弹簧测力计、27.探究重力的大小跟质量的关系、28.阻力对物体运动的影响、29.探究二力平衡的条件、30.测量滑动摩擦力、31.研究影响滑动摩擦力大小的因素、32.探究影响压力作用效果的因素、33.探究液体内部的压强、34.大气压的测量、35.流体压强与流速的关系、36.测量铝块浸没水中所受的浮力、37.探究浮力大小跟哪些因素有关、38.探究浮力的大小跟排开液体所受重力的关系、39.探究物体的动能跟哪些因素有关系、40.探究杠杆的平衡条件、41.研究定滑轮和动滑轮的特点、42.使用动滑轮是否省功、43.测量滑轮组的机械效率
C.九年级全一册
44.气体扩散的实验、45.墨水在不同温度的两杯水中的扩散速度、46.分子之间有引力、47.空气被压缩时内能增大、48.比较不同物质吸热的情况、49.热机的工作原理、50.电荷间的相互作用、51.电荷在金属棒中的定向移动、52.小灯泡被短接会怎样、53.连接串联电路和并联电路、54.练习使用电流表、55.探究串联电路中各处电流的关系、56.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系、57.练习使用电压表、58.探究并联电路各支路用电器两端的电压与电源两端电压的关系、59.比较小灯泡的亮度、60.探究影响导体电阻大小的因素、61.练习使用滑动变阻器、62.探究电流与电压的关系、63.探究电流与电阻的关系、64.伏安法测电阻、65.测量小灯泡的电功率、66.观察保险丝的作用、67.研究磁场的方向、68.通电线圈在磁场中扭转、69.探究通电螺线管外部的磁场分布、70.磁场对通电导体的作用、71.电磁波是怎样产生的、72.探究什么情况下磁可以生电
（3）第二课堂实验视频：
A.无人机：
1.360度自旋和水平8字、2.多旋翼无人机组成、3.大气的成分、4.无人机射频指标规定、5.无人机法规、6.无人机的发射方式、7.无人机的回收方式、8.无人机的定义、9.无人机遥控器讲解、10.无人机组成部分、11.模拟器的安装、12.模拟机的练习、13.模拟练习飞行、14.电池的维护、15.穿越机的组装、16.穿越机组装与维修、17.系统结构和详解、18.轻小无人机运行规定、19.遥控器安装、20.风和飞行、21.飞行中的应急、22.飞行中的操控、23.飞行原理与性能、24.任务规划
B.机器人：
25.PATATA、26.割草机、27.双人自行车、28.圣诞鹿、29.导盲避障机器人、30.捣蛋鬼、31.搬运机器人、32.橡皮筋小车、33.步行机器人、34.电报机、35.石油钻探机、36.老鼠小车、37.蜂鸣器的演示、38.起重机、39.足球机器人、40.路灯、41.门闸、42.陀螺发射器、43.风扇的搭建、44.风车、45.飞机
C.陶艺：
46.上釉、47.修坯、48.制陶工具与练泥、49.彩绘与烧制、50.拉坯、51.捏塑动物、52.揉泥、53.施釉、54.泥条盘筑法、55.泥条造型、56.烧窑、57.装窑
D.黏土：
58.兔子农场、59.圣诞羊、60.小鸡家庭、61.超级飞侠
E.手工：
62.圣诞树、63.夏日手工、64.多肉植物、65.手工风信子、66.手机袋、67.杯子贺卡、68.森林派对、69.毛线画、70.火箭烟花、71.父亲节礼物、72.玫瑰花、73.看夕阳、74.纽扣树、75.花束、76.草莓、77.金鱼、78.长颈鹿、79.面具、80.饮料贺卡、81.3D效果的贺卡
F.创客：
82.第8届创客马拉松、83.第19届创客马拉松、84.Makeblock不止想象、85.Makeblock产品形象宣传、86.Airblock宣传视频、87.发球机宣传片-Makeblock与生活方式、88.神经元宣传视频
G.溜溜球：
89.大五角星、90.摇篮、91.正登陆、92.反登陆、93.前登陆、94.二次登陆、95.侧抛发球、96.悠悠球基础、97.侧抛发球反上线收球、98.一次弹跳、99.二次弹跳、100.两周翻转、101.拉练、102.正抛发球、103.普通收球、104.快速收球、105.升降机、106.五角星、107.摩托车、108.国旗、109.巴黎铁塔、110.摩天轮、111.滚筒、112.爱心
H.魔方：
113.百花齐放、114.如封似闭、115.六面三条、116.大小魔方、117.四海一心、118.铁三角、119.围杀式、120.梅花式、121.独挡一面、122.开十字诀、123.三阶魔方的基本介绍、124.填井式、125.十字诀、126.大十字诀、127.一层结界、128.二层结界、129.顶面十字、130.顶层一面、131.换角公式、132.换棱公式
I.探究实验：
133.力的合成与分解、134.描绘小灯泡的伏安特性曲线、135.测定电池的电动势和内阻、136.法拉第电磁感应定律研究（一）、137.法拉第电磁感应定律研究（二）、138.变力作用下的动量定理、139.安培力测量、140.测量物体运动的平均速度（一体式位移传感器）、141.测量物体运动的平均速度（光电门传感器）、142.固体融化时温度的变化规律、143.测量滑动摩擦力、144.气体流速与压强的关系、145.研究通电螺线管内部的磁场分布、146.Ph值对酶活性的影响、147.二维平抛、148.位移和速度、149.冰醋酸稀释、150.力的分解、151.加速度、152.半透膜的选择透过性、153.平抛远动、154.朗威DIS简介、155.机械能守恒、156.查理定律、157.法拉第、158.法拉第电磁感应定律研究、159.溶解氧测量、160.牛顿第二定律、161.玻意耳定律、162.电动势和内阻、163.瞬时速度、164.硫酸铜溶液浓度、165.种子的呼吸作用、166.等势线、167.练习使用DIS、168.蛋白质含量测定、169.螺线管、170.通电螺线管、171.酵母菌的呼吸、172.过氧化氢酶的催化作用
	
	
	

	三、物理准备室设备详细参数

	1
	仪器柜1
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1000mm*宽500mm*高2000mm
2.结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥厚1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3.框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.隔板：采用≥厚1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥厚20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
6.上部玻璃门，两块层板，下部钢制门，一块层板，上下双开门安装通锁。
	
	
	

	2
	仪器柜2
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1200mm*宽500mm*高2000mm
2.结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥厚1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3.框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.隔板：采用≥厚1.0mm高强度镀锌钢板，成型后≥厚20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
6.上部玻璃门，两块层板，下部钢制门，一块层板，上下双开门安装通锁。
	
	
	

	3
	PP药品柜
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1000mm*宽500mm*高2000mm
2.柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，可重复拆装使用。
3.柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手既能满足开门需要，又能作为玻璃固定件；内设≥3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。
4.柜门：内嵌≥4mm厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根、纵向不低于6根的加强筋，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。
5.背板：由6块壁厚度为≥9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型。
6.药品柜阶梯：规格：≥长865mm*宽130mm*深70mm，壁厚≥2.0mm（3组共6层）。
7.顶部有通风口。
	
	
	

	四、生物准备室设备详细参数

	1
	仪器柜1
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1000mm*宽500mm*高2000mm
2.结构：全钢结构，上下双开门设计，采用≥1.0mm厚镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
3.框架：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.隔板：采用≥1.0mm厚镀锌钢板，成型后≥宽20mm一体成型，柜体内带调节孔，上下可以调节。
6.上部玻璃门，两块层板，下部钢制门，一块层板，上下双开门安装通锁。
	
	
	

	2
	PP药品柜
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1000mm*高500mm*高2000mm
2.柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保pp材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，可重复拆装使用。
3.柜体上部为PP工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为PP工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手既能满足开门需要，又能作为玻璃固定件；内设≥3mm厚PP改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。
4.柜门：内嵌≥4MM厚钢化玻璃，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用PP材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：采用改性PP改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于8根、纵向不低于6根的加强筋，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。
5.背板：由6块壁厚度为≥9.0mm的环保PP背板组成，采用机器压制成型。
6.药品柜阶梯：规格：≥长865mm*宽130mm*深70mm，壁厚≥2.0mm（3组共6层）。
7.顶部有通风口。
	
	
	



附表二：教师演示实验台
	序号
	产品名称
	配置及性能说明
	响应产品品牌、型号
	具体响应产品参数
	偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离）

	一、物理吊装力学实验室设备详细参数

	1
	教师演示实验台
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1900mm*宽750mm*高850mm；
2.台面板材：一体化台面，采用≥12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火。
3.台身结构：桌体采用≥1.0mm厚钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。
4.滑轨：重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。
5.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
6.拉手：采用C型拉手，造型独特美观。
7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。
二、实验操作演示系统：
1.侧视视频采集装置独立于显示器左侧或右侧，通过金属框架支撑，升降动力与显示器联动。内置舵机，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。
2.便于不同实验考试场景拍摄需要的角度，侧视视频采集装置可0至45度手动调节位置。
3.顶视视频采集装置可全景观看实验操作。
4.▲正视视频采集装置：与显示器同步升降；用于人脸识别；感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920*108060帧/1080*192060帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角：D≥74.38°；光学总长：7.81MM±0.3MM；结构：4P+IR；畸变TV＜1%（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
5.顶视视频采集装置：感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920*108060帧/1080*192060帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：95dB；视角：D≥84°；光学总长：15.35MM±0.3MM；结构：2G4P+IR；畸变TV＜-5%；集成于显示器框架内，内置电动推杆，舵机控制。电动推杆提供上下垂直升降功能，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。
6.▲侧视视频采集装置：感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920*108060帧/1080*192060帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角：D≥74.38°；光学总长：7.81MM±0.3MM；结构：4P+IR；畸变TV＜1%（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
7.▲屏类型：触摸显示屏/尺寸：≥15.6英寸/屏幕亮度：250cd/m2/可视角度：170度（全视角）/分辩率：≥1920X1080（1080P）/对比度：大于800：1(需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼)。
8.▲具备显示器升降系统：显示器由电动控制上下升降，显示器整体升降出桌面尺寸≥300mm（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
9.▲设有视频采集装置隐藏位置（需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼）。
10.▲支持顶视、侧视视频采集装置整体录像功能；顶视、侧视视频采集装置支持单独拍照功能；可快捷打开存储文件夹；顶视、侧视视频采集装置支持单独全屏显示，并都可放大10倍或以上（需提供产品官网上相关规格描述截图或产品技术参数说明书并在报告中明确圈示指出相关符合内容）。
11.▲顶视、侧视视频采集装置支持截图批注功能，可支持画线、箭头、画框、画圆、清除等功能，截图批注后可保存图片到本地（需提供产品官网上相关规格描述截图或产品技术参数说明书并在证明材料中明确圈示指出相关符合内容）。
三、教师端电源系统：
1.▲电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，电源控制采用轻触按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用3位数码管显示，可显示交直流电压与电流（需提供产品官网上相关规格描述截图或产品技术参数说明书并在证明材料中明确圈示指出相关符合内容）。
2.交流电源通过上下键0~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动回复设定值如遇短路自动关闭输出）。
3.直流电压也是通过上下键选取，调节范围为0~30V，最小调节单元可达0.1V，额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能。
4.具有485网络模块接口、USB数据接口。
5.内含新国标5孔插座。
四、升降工控系统：
1.▲CPU相当于或优于I5-4440；内存≥8G；硬盘支持≥128G；系统支持：Windows10；USB接口≥6个；支持WIFI天线杆；支持壁挂；1*HDMI；1*VGA；1*LAN；1*SPEAKER；1*MIC（需提供产品官网上相关规格描述截图或产品技术参数说明书并在证明材料中明确圈示指出相关符合内容）。
2.传动控制主板，舵机的升降及旋转等工作。
3.可支持2路直流电机驱动；支持2路交流电机驱动，8路光电传感器输入；2路232串口的双网口输入输出手拉手式；2路直流和2路交流可控电源输出。
4.智能升降系统控制显示屏升降，视频采集装置也升降并能旋转90度，方便实验操作演示。
5.▲需提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证，并在报告中明确圈示指出相关符合内容页面，检测内容应出现合格或符合或相关同类含义字眼，检验依据为GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》与GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》，重金属含量可溶性铅、可溶性铬、可溶性汞、可溶性镉等检测结果均为≤6mg/kg。
6.投标人提供“一、物理吊装力学实验室设备详细参数 教师演示实验台”演示，采取视频演示的方式，演示的视频清晰、讲解清楚，视频内须使用真实设备进行演示，要求演示产品型号、规格尺寸与投标人提供的产品型号、规格尺寸需一致。视频演示内容：
（1）侧视视频采集装置独立于显示器左侧或右侧，通过金属框架支撑，升降动力与显示器联动。内需舵机，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转；便于不同实验考试场景拍摄需要的角度，侧视视频采集装置可0至45度手动调节位置。
（2）顶视视频采集装置集成于显示器框架内，内置电动推杆，舵机控制。电动推杆提供上下垂直升降功能，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。
（3）教师端电源系统与视频采集装置系统集成一体升降，支持电压与电流调节；采用微电脑控制，通过3位数码管显示交直流电压与电流。
注：1.投标人以上述演示内容不能以PPT、产品demo来进行演示，视频分辨率应不低于720p，演示视频应为mp4、rmvb、mov、avi等通用格式，因非上述通用格式造成视频无法播放或因分辨率过低导致播放效果不清晰的，后果由投标人自行承担。
2.投标人必须以真实产品或真实系统进行演示，否则不得分。
3.总演示时长不得超出5分钟，如超过5分钟的演示内容，视为演示内容不全。
4.各投标人须将演示要求的内容录制成视频以U盘的形式提交1份（视频演示资料包括但不限于：功能演示、讲解等内容。U盘不留密码，无病毒，不压缩）（制成的演示视频单独递交U盘）密封递交地址：广州市番禺区桥南街德信路291号二楼。需在提交投标文件截止时间前送达。因逾期送达、未密封或者邮寄过程导致包装密封出现破损的，采购代理机构将拒绝接收，由投标人自行承担相应责任与后果。
	
	
	

	二、物理电学实验室设备详细参数

	1
	教师演示实验台
	一、整体规格及要求：
1.规格：≥长1900mm*宽750mm*高850mm；
2.台面板材：一体化台面，采用不少于12.7mm厚实芯理化板成型制作。抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、耐酸碱、耐腐蚀、防静电、防水、防火。
3.台身结构：桌体采用≥1.0mm厚钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）。
4.滑轨：重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。
5.铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
6.拉手：采用C型拉手，造型独特美观。
7.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。
二、实验操作演示系统：
1.侧视视频采集装置独立于显示器左侧或右侧，通过金属框架支撑，升降动力与显示器联动。内置舵机，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。
2.便于不同实验考试场景拍摄需要的角度，侧视视频采集装置可0至45度手动调节位置。
3.顶视视频采集装置可全景观看实验操作。
4.正视视频采集装置：与显示器同步升降；用于人脸识别；感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920*108060帧/1080*192060帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角：D≥74.38°；光学总长：7.81MM±0.3MM；结构：4P+IR；畸变TV＜1%。
5.顶视视频采集装置：感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920*108060帧/1080*192060帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：95dB；视角：D≥84°；光学总长：15.35MM±0.3MM；结构：2G4P+IR；畸变TV＜-5%；集成于显示器框架内，内置电动推杆，舵机控制。电动推杆提供上下垂直升降功能，舵机提供顺时针90°及逆时针90°的旋转动力，带动旋转臂旋转。
6.侧视视频采集装置：感光片尺寸：1/2.9"；最高有效像素：1920*108060帧/1080*192060帧；数据格式：MJPG/H.264/H.265；像素大小：2.8um*2.8μm；宽动态范围：TBD；视角：D≥74.38°；光学总长：7.81MM±0.3MM；结构：4P+IR；畸变TV＜1%。
7.屏类型：触摸显示屏/尺寸：≥15.6英寸/屏幕亮度：250cd/m2/可视角度：170度（全视角）/分辩率：≥1920*1080（1080P）/对比度：大于800：1。
8.具备显示器升降系统：显示器由电动控制上下升降，显示器整体升降出桌面尺寸≥300mm。
9.设有视频采集装置隐藏位置。
10.支持顶视、侧视视频采集装置整体录像功能；顶视、侧视视频采集装置支持单独拍照功能；可快捷打开存储文件夹；顶视、侧视视频采集装置支持单独全屏显示，并都可放大10倍或以上。
11.顶视、侧视视频采集装置支持截图批注功能，可支持画线、箭头、画框、画圆、清除等功能，截图批注后可保存图片到本地。
三、教师端电源系统：
1.电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，电源控制采用轻触按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用3位数码管显示，可显示交直流电压与电流。
2.交流电源通过上下键0~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动回复设定值如遇短路自动关闭输出）。
3.直流电压也是通过上下键选取，调节范围为0~30V，最小调节单元可达0.1V，额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能。
4.具有485网络模块接口、USB数据接口。
5.内含新国标5孔插座。
四、升降工控系统：
1.CPU相当于或优于I5-4440；内存≥8G；硬盘支持≥128G；系统支持：Windows10；USB接口≥6个；支持WIFI天线杆；支持壁挂；1*HDMI；1*VGA；1*LAN；1*SPEAKER；1*MIC。
2.传动控制主板，舵机的升降及旋转等工作。
3.可支持2路直流电机驱动；支持2路交流电机驱动，8路光电传感器输入；2路232串口的双网口输入输出手拉手式；2路直流和2路交流可控电源输出。
4.智能升降系统控制显示屏升降，视频采集装置也升降并能旋转90度，方便实验操作演示。
	
	
	


注：
1.以上参数内容如有偏离的，请详细说明偏离情况。
2.如满足上述参数内容的，请附上产品彩页或产品说明书或产品官网截图或产品厂家出具的参数说明等材料。
3.请各潜在供应商按《广东仲元中学莲花湾学校设备设施采购项目采购需求调查》的要求填写，并于2026年7月20日下午17：00前将加盖公章的《广东仲元中学莲花湾学校设备设施采购项目采购需求调查》电子文件发送至电子邮箱（邮箱地址：guohongcg@163.com），感谢贵公司对本项目招标工作的支持与协助。


供应商名称：                   
日      期：                   
